|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sikkerhetsinstruks (Safety instructions)**Område (subject): Rivearbeider/demontering (demounting) | Rev.nr.01.08 | Sign.:KB |
| Prosjekt (project): |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Formål (purpose) | : Forebygge personskade og skade på bygning og utstyr (prevent accidents and clarify responsebility) |
| Utføres av (execute by) | : Montør (installer) |
| Når (when) | : Før arbeidene starter og under arbeidets gang (previous to start and during the work) |
| Henvisninger (reference) | :Arbeidstilsynets bestemmelser |
| Hjelpemidler(equipment) | Verneutstyr(protective equip.) | : Hjelm, vernesko, hansker, briller, hørselvern, støvmaske (helmet, safety shoes, gloves, goggles, ear protection, dust mask) |
| Sikkerhetsutsyr(safety equip.) | : |
| Annet (other) | : |
| Dokumentasjon (documentation) | : Arkiveres i prosjektets HMS perm (file in HMS folder) |

|  |
| --- |
| Gjennomføring(accomplishment) |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Før rivearbeider påbegynnes må det forsikres om at det tilstøtende elektrisk-/rør-/ventilasjonopplegg o.l er frakoblet. Kontakt aktuell yrkesgruppe om nødvendig.(Make sure that all electric/plumber/ventilation system are disconnected prior to demounting. If necessary contact occupational group) |
| 2 | Sørg for forsvarlig belysning.(Make sure there are good light conditions) |
| 3 | Det skal alltid ryddes etter rivearbeider. Påse at spisse/skarpe gjenstander oppbevares på en sikker måte slik at ingen kan tråkke på det eller skade seg på annen måte.Der det stilles krav om RENT BYGG skal egen instruks følges.(Make sure to follow the construction site rules according to tidyness. Follow specific instructions) |
| 4 | Forsikre deg om at demonteringen eller rivearbeidene ikke skader deg selv eller andre, samt annen innredning eller bygningsdeler.(Make sure to not damage other interior or any parts of the building. Make sure to avoid injuries) |
| 5 | Tilstøtende areal som ikke berøres av rivearbeider skal sikres og avstenges med støvvegger.(Surrounding areas must be secured and covered to prevent dust and dirt) |
| 6 | Uttransport av rivemateriell skal foregå på en sikker måte. Om nødvendig utarbeides egen sikker jobb analyse.(Demounted elements must be carried out safely. If necessary, there shall be made an own safety job analysis) |
| 7 | Dersom det avdekkes mistanke om asbest, skal arbeidene stoppes og nødvendige prøver tas.(If you find asbestos; stop working until necessary tests are made) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hovedvernbedrift | : | Entreprenør | : |  |  |
| Kontrollert av | : | Dato | : | Sign. | : |
| Kommentarer | : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |