|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sikker jobbplanlegging før oppstart (Safety job planning)**  Montasje solskjerming prosjekt (installation sun shading project) | Rev.nr.  03.08-1 | Sign.:  KB |

Under planlegging og før montering starter på byggeplassen skal arbeidsoppgaver som krever spesielle tiltak av hensyn til Helse, Miljø og Sikkerhet kartlegges. Det skal utføres en sikker jobbanalyse for de arbeidene som blir vurdert til å kunne medføre fare for personer og/eller utstyr.

(During planning and prior to installation on site, analysis of every work task impacts Health, Environment and Safety shall be performed. There shall be performed a Safe Job Analysis for every job task that might cause danger to personnel or/and equipment.)

Operasjoner som krever analyse er gitt av, men ikke begrenset til listen nedenfor.

(Operations/jobs who require analysis are given by, but not limited to the list below.)

Skjema for SJA finnes i firmaets IK perm på arbeidsstedet. Skjemaet skal minimum inneholde:

(SJA form is filed in the company internal quality manual at site. As a minimum the form shall include):

* Arbeidssted/dato/deltagere (Work location/date/company- and installers names)
* Beskr. av arbeidene som skal foregår og mulige sikkerhetsrisikoer (Description of work and possible risks)
* Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr (Safety measure and safety equipment)

OPERASJONER SOM ER SÆRLIG OMFATTET AV RISIKO OG HVOR DET OFTE STILLES KRAV TIL JOBBANALYSE FRA ENTREPRENØR/UTBYGGER.

(OPERATIONS WITH A HIGH SAFETY RISK WHO OFTEN REQUIRE SAFE JOB ANALYSIS)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SÆRLIG RISIKOFYLTE OPERASJONER  (OPERATIONS WITH HIGH RISKS) | | Dato  (Date) | Sign. | Hensvisninger/instrukser  (Related documents and instructions) |
|  |  |  |  |  |
|  | Arbeid med mobilkran/-lift  (Work with mobil crane/-lift) |  |  |  |
|  | Arbeid fra stillas  (Work from scaffolding) |  |  |  |
|  | Arbeider på tak/i høyden.  Fare for fallende gjenstander  (Work on roof( falling objects)) |  |  |  |
|  | Arbeid i grøfter dypere enn 2,0 meter  (Work in ditch deeper than 2,0 meters) |  |  |  |
|  | Bruk av vinkelsliper, stikksag, slagdrill etc.  (Use of angle grinder, electric saw, hammer drill etc.) |  |  |  |
|  | Arbeider i/ved sjakter  (Work in or near shaft/pit) |  |  |  |
|  | Lessing og lossing  (Loading and offloading) |  |  |  |
|  | Riggomr.; Sikring av container, fortau, vei etc.  (Rigging area; Securing containers, sidewalks, roads etc.) |  |  |  |
|  | Riggområde: Rydding og orden på arbeidsplass  (Rigging area; Tidy and systematic site) |  |  |  |
|  | Rivearbeider  (Demounting) |  |  |  |
|  | Øvrige:  (Others:) |  |  |  |