|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sikkerhetsinstruks (Safety instructions)**  Område : Bruk av vinkelsliper, stikksag, slag-/elektrisk drill, o.l  (Subject): (Use of angle grinder, compass saw, hammer drill, etc.) | Rev.nr.  01.08 | Sign.:  KB |
| Prosjekt (project): |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formål (purpose) | | : Sikre mot personskader eller skade på bygning og utstyr  (prevent accidents or damage to building and equipment) |
| Utføres av (execute by) | | : Montør (installer) |
| Når (when) | | : Før arbeidene starter og under arbeidets gang  (previous to start and during the work) |
| Henvisninger (reference) | | : Arbeidstilsynets best. nr. 555 ”bruk av arbeidsutstyr” |
| Hjelpemidler  (equipment) | Verneutstyr  (protective equip.) | : Hjelm, vernesko, hansker, briller, hørselvern, støvmaske  (helmet, safety shoes, gloves, goggles, ear protection) |
| Sikkerhetsutsyr  (safety equip.) | : Brannslukningsutstyr (fire-fighting equipment) |
| Annet (other) | : |
| Dokumentasjon (documentation) | | : Arkiveres i prosjektets HMS perm (file in HMS folder) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gjennomføring  (accomplishment) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Ta i bruk verneutstyr som nevnt under hjelpemidler  (Use protective equipment as listed) | | | |
| 2 | Har du/operatøren nødvendig opplæring?  (Do you have the necessary education/training) | | | |
| 3  4 | Før arbeidene settes i gang må det forsikres om at arbeidene ikke skader annen innredning, bygningsdeler eller el.-/rør-/ventilasjonsopplegg og lignende. (Make sure not to damage any part of the building and be ware of hidden el. cables/water-/ventilationpipes etc.) | | | |
| Unngå kapping/borring nær brennbare eller lett knuslige/skjøre materialer, eks; glass, fliser e.l.  Vær oppmerksom på kuttretning; varme stålgnister gir lett brennmerker (også i glass, metall, o.l)  (Please avoid cutting or drilling close to combustible or fragile materials, as glass, tiles, etc.) | | | |
| 5 | Press ikke verktøyet. Bruk korrekt verktøy for oppgaven. (Use the correct tools for the job) | | | |
| 6 | Vedlikehold verktøyet omhyggelig. Lagre/brukes på tørt sted. (Handle with care and keep tools dry) | | | |
| 7 | Sørg for at personer ikke befinner seg i ”nærområdet”  (Make sure that there are no other persons close to the work place ) | | | |
| 8 | Bruk arbeidsstilling/posisjon som minimerer faren for skade på deg selv og andre.  (Your working position should minimize the risk of injury) | | | |
| 9 | Sikre stabilitet.  (Ensure stability) | | | |
| 10 | Sørg for å ha brannslukningsapparat i nærheten (eks. ved bruk av vinkelsliper)  (Make sure that there are fire-fighting equipment available) | | | |
| 11 | Koble fra verktøyet når det ikke er i bruk. (disconnect when not in use) | | | |
| 12 | Sørg for forsvarlig belysning  (Make sure there are good light conditions) | | | |
| 13 | Sørg for at det er tilstrekkelig ryddet på området  (Make sure that the area properly clear/tidy) | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hovedvernbedrift | : | Entreprenør | : |  |  |
| Kontrollert av | : | Dato | : | Sign. | : |
| Kommentarer | : |  |  |  |  |